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Wzór checklisty sprawdzającej dostępność miejsca wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami

1. Lokalizacja i dojazd
· Dojazd komunikacją miejską jest możliwy
· Przystanek znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca wydarzenia
· Droga z przystanku do budynku jest wolna od barier (schodów, krawężników, wąskich przejść)
· Możliwy wjazd samochodem pod obiekt/ blisko wejścia do budynku
2. Otoczenie budynku
· Wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla OzN (obowiązkowe)
· Parking blisko wejścia do budynku
· Droga z parkingu do wejścia bez barier
· Droga między wyjściem ewakuacyjnym a miejscem zbiórki bez barier
3. Wejście do budynku
· Wejście bez schodów / z pochylnią lub windą (obowiązkowe)
· Drzwi szerokości min. 90 cm (obowiązkowe)
· Drzwi najlepiej automatyczne lub rozsuwane
4. Punkt rejestracyjny / recepcja
· Dobrze widoczny i oznakowany
· Dojście wolne od barier
· Dostępny fragment blatu na wys. do 90 cm
· Dostępne ramki do podpisów
· Pętla indukcyjna krótkiego zasięgu
· Dostęp do tłumacza PJM
· Dostępne kartka i długopis / urządzenie w zasięgu ręki
· Materiały wydarzenia dostępne w różnych formatach (druk, wersje elektroniczne, duży druk itp.)
· Personel przeszkolony w obsłudze OzN
5. Szatnia
· Szatnia z obsługą LUB wieszaki na wys. max 110 cm (część)
· Dostępny niski blat (do 90 cm) lub fragment obniżonego blatu
· Przestrzeń manewrowa min. 150 × 150 cm
6. Korytarze
· Minimalna szerokość 120 cm (lokalne przewężenia dopuszczalne do 90 cm) (obowiązkowe)
· Ustawienie krzeseł, ławek, stolików nie blokuje przejścia
· Możliwość odpoczynku w wyznaczonych miejscach

7. Toalety
· Przynajmniej jedna toaleta dostosowana do OzN (obowiązkowe)
· Przestrzeń manewrowa min. 150 × 150 cm (obowiązkowe)
· Uchwyty przy WC
· System przywołania pomocy
· Toaleta dostępna bez klucza
· Wyraźne oznaczenia i trasa dojścia do toalety
· Przynajmniej jedna toaleta z przewijakiem
8. Windy
· Winda dostępna i sprawna (obowiązkowe w przypadku konieczności komunikacji pionowej)
· Wejście do windy min. 90 cm (obowiązkowe)
· Kabina min. 110 × 140 cm (dla swobodnego manewrowania wózkiem) – (obowiązkowe)
· Lustro na wys. max 90 cm
· Komunikaty głosowe w windzie
· Przyciski oznaczone alfabetem Braille’a
9. Sale konferencyjne
· Dostępne wejście z korytarza (drzwi min. 90 cm, brak progów/schodów lub dostępny podjazd) – (obowiązkowe)
· Przestrzeń manewrowa wokół biurka prelegenta
· Zapewnione miejsca dla OzN na widowni: dobra widoczność, nie w przejściu ani na drodze ewakuacyjnej
· Uwzględnione miejsca dla wózków w aranżacji sali
· Różnorodne krzesła: z podłokietnikami i bez, szersze siedziska, pulpity dla osób leworęcznych
· Dostępny blat dla osoby na wózku
· Mównica z regulacją wysokości
· Biurko prelegenta: min. szer. 90 cm, wys. 70 cm, gł. 60 cm (przestrzeń pod biurkiem)
· Miejsce dla tłumacza PJM: dobrze widoczne i wyeksponowane
· Miejsce siedzące naprzeciwko dla drugiego tłumacza z zespołu
· Pochylnia na katedrę (jeśli podwyższenie)
· Wieszaki na różnych wysokościach (160–180 cm i 110 cm)
· Wewnętrzny system tłumaczeń symultanicznych umożliwia audiodeskrypcję
10. Dodatkowe aspekty
· Dekoracje, banery, gabloty, stojaki i roll-upy ustawione tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych

Szkolenie „Jak zadbać o dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami?” realizowanego w ramach Projektu „UWażni na Dostępność – Uniwersytet Równych Szans”
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